Opslag- en verlaadplaatsen

*Aanpassen van deze checklist:*

1. *Voeg bedrijfsnaam, afdeling, locatie en dienst toe*
2. *Geef aan welke onderdelen je wilt toevoegen aan de checklist (standard staan alle onderdelen weer gegeven, maar je kunt eenvoudig regels toevoegen of verwijderen)*

|  |  |
| --- | --- |
| Bedrijfsnaam |  |
| Afdeling |  |
| Locatie |  |
| Shift/dienst |  |

## Voorzieningen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opvangbakken voor afvalgranulaat bij verlaadpunten | Ja | Nee |
| Bezems, stoffer en blik | Ja | Nee |
| Draagbare stofzuiger | Ja | Nee |
| Tape om schade aan zakken of dozen te herstellen | Ja | Nee |
| Persluchtpistool om granulaat van transportmiddelen te verwijderen | Ja | Nee |
| Granuaalt zeven in hemelwaterafvoersysteem | Ja | Nee |

## Werkprocessen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Monsters en afvalgranulaat verzameld in daarvoor bestemde bakken | Ja | Nee |
| Bij laden bovenaf: vulleiding wordt zo dicht mogelijk bij vulopening geplaatst | Ja | Nee |
| Er zijn procedures of beveiligingen om overvulling te voorkomen | Ja | Nee |
| Er wordt een opvangbak onder de losopening geplaatst voordat deze wordt geopend | Ja | Nee |
| Na het lossen wordt gecontroleerd of de silowagens/wagons helemaal leeg zijn | Ja | Nee |
| Transportmiddelen worden gereinigd van granulaat na het laden/lossen | Ja | Nee |
| Kleppen, vulopeningen etc. worden gesloten voordat er gereden wordt | Ja | Nee |
| Gemorst granulaat wordt onmiddelijk verwijderd | Ja | Nee |
| Na lossen van de silowagens/wagons wordt gecontroleerd of deze helemaal leeg zijn | Ja | Nee |
| Verlaadslangen en transportleidingen worden na gebruik volledig geleegd voordat deze worden losgekoppeld | Ja | Nee |
| De granulaatzeven in het hemelwaterafvoersysteem worden regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt | Ja | Nee |
| Kapotte pallets worden hersteld of vervangen | Ja | Nee |

## Toestand werkterrein

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| De opslag- en verlaadplaats zijn schoon | Ja | Nee |
| Gangen en paden zijn schoon | Ja | Nee |
| Geen lekkende dozen of zakken | Ja | Nee |
| Dozen en zakken zijn volledig geleegd | Ja | Nee |
| Pijpen, slangen en verbindingen zijn lekvrij | Ja | Nee |
| Granulaatzeven in hemelwaterafvoersysteem | Ja | Nee |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aanbevelingen** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Inspectie uit-gevoerd door:** |  |
| **Inspectie Datum:** | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |