Limpieza y carga de vagones

*Pasos para adaptar la lista de control*

1. *Introduzca los datos de su empresa, su departamento y demás información.*
2. *Seleccione los elementos que desee incluir en su lista (por defecto, se han incluido todos los elementos que se pueden comprobar en una fábrica estándar; elimine los que no desee incluir en la lista).*

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa |  |
| Departamento |  |
| Operación |  |
| Personal/Turno |  |
| Inspector |  |
| Fecha |  |

## Zona de recepción:

|  |  |
| --- | --- |
| ¿Ha comprobado los puntos siguientes? | [X] |
| La contención en la zona de lavado está operativa |  |
| Los compartimentos están vacíos y limpios |  |
| El soplador de aire funciona |  |
| Los tubos de descarga están totalmente limpios |  |
| La recuperación de granza del agua de lavado es del 100 % |  |

## Carga del vagón:

|  |  |
| --- | --- |
| ¿Ha comprobado los puntos siguientes? | [X] |
| No hay bloqueos ni obstrucción de los conductos |  |
| Hay bandejas de recogida en las conexiones |  |
| Conductos de transferencia purgados después de completar cada carga |  |
| Todas las salidas han sido protegidas y precintadas después del llenado (los precintos son todos de acero trenzado de al menos 3,2 mm Ø) |  |
| Encima |  |
| Debajo |  |
| Parte superior del vagón limpia antes de salir |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Inspeccionado por:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Fecha de inspección:** | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ |