FIRMA wykonująca ZAŁADUnek/ROZładunek

*Kroki dostosowania listy kontrolnej*

1. *Wprowadź dane o swojej firmie, wydziale oraz pozostałe informacje*
2. *Wybierz pozycje, które chcesz uwzględnić na swojej liście kontrolnej (domyślnie wszystkie pozycje są sprawdzane dla Twojej wygody - po prostu usuń te elementy, których nie chcesz uwzględnić w liście kontrolnej)*

|  |  |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Wydział |  |
| Działanie |  |
| Załoga /zmiana |  |
| Inspektor |  |
| Data |  |

## Mycie ciężarówki:

|  |  |
| --- | --- |
| Działa system wyłapywania i zatrzymywania pyłu podczas mycia |  |
| Komory opróżnione i czyste | #1 \_\_\_ #2 \_\_\_ #3 \_\_\_ #4 \_\_\_ |
| Wyczyszczone rozładunkowe rury wylotowe |  |

## Rozładunek/załadunek granulatu (Rodzaj podłoża: Żwir \_\_\_\_\_Asfalt\_\_\_\_\_)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprawdzenie plomb przed rozpoczęciem rozładunku | TAK | NIE |
| Taca wyłapująca gotowa przed otwarciem zaworu | TAK | NIE |
| Wypłukane i czyste linie transportowe po rozładunku i załadunku | TAK | NIE |
| Wszystkie wyloty zabezpieczone i uszczelnione po załadunku i przed wyruszeniem w podróż | TAK | NIE |
| Wagon | TAK | NIE |
| Sprawdzone na górze | TAK | NIE |
| Sprawdzone dolne partie | TAK | NIE |
| Ciężarówka | TAK | NIE |
| Sprawdzone na górze | TAK | NIE |
| Sprawdzone dolne partie i podwozie | TAK | NIE |
| Wycieki oczyszczone i prawidłowo unieszkodliwione | TAK | NIE |
| Próbki pobrane bez strat materiałowych (bez wycieków) | TAK | NIE |
| Wystąpiły problemy z rozładowaniem | TAK | NIE |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprawdzone przez:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Data kontroli:** | \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ |